ПРИМЕР ИЗ БД " Металлообработка оборудование, инструмент, материалы, технологии"

1
"3-а", ООО

105077, Россия, г. Москва, ул. 11-я Парковая, 36/а, офис 206

Телефон: (095)965-83-37, 965-65-82, моб. 922-55-27, 8-902-692-03-95
Факс: (095)965-83-37, 965-65-82
E-mail: tri-a-company@mail.ru

Поставка: оборудование заточное; круги абразивные для заточки ленточных пил.
2
ИНСТИТУТ КОНВЕРСИИ, ООО

630073, Россия, г. Новосибирск, просп. К.Маркса, 30, комн. 331

Телефон: (3832)46-39-34, 49-57-41
Факс: (3832)23-95-29

Руководитель: Голубев Юрий Михайлович

Продукция: 
инструмент абразивный;
инструмент алмазный;
инструмент мерительный;
инструмент металлорежущий;
инструмент пневматический;
инструмент слесарно-монтажный;
инструмент электрический.
3
"БЕЛАВТОМАЗ", ПО, ГП

220021, Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Телефон: (017)246-96-01, 246-96-08, 246-96-15
Факс: (017)246-06-11
Телекс: 252160 MAZ SU

Руководитель: Гуринович Валентин Аркадьевич

Продукция: 
автомобили;
агрегаты, узлы и детали к грузовым автомобилям;
наковальни.
4
"АСКОН-К"

03062, Украина, г. Киев, просп. Победы, 67

Телефон: (38044)456-19-13
E-mail: ascon@ascon.kiev.ua
Internet: http://www.ascon.kiev.ua

Услуги: разработка комплексных решений САПР для конструкторско-технологической подготовки производства на основе систем КОМПАС, SolidWorks, RasterArts. Аппаратное обеспечение САПР: плоттеры, широкоформатные сканеры, DNC-терминалы.
5
ДВАДЦАТЫЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД, ОАО (АПЗ-20)

305022, Россия, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23-А

Телефон: (07122)6-05-48, 6-01-10,50-20-32
Факс: (07122)6-05-48, 6-01-10,50-20-32
E-mail: reklama@apz20.kursk.net.ru

Продукция: 
подшипники шариковые радиальной, радиально-упорной, упорной и упорно-радиальной групп.

ОАО "Двадцатый подшипниковый завод" (АПЗ-20) является одним из крупнейших предприятий производителей подшипников качения. обеспечивает высококачественными подшипниками станкостроительные, электромеханические и другие предприятия машиностроительного комплекса. ОАО АПЗ-20 изготавливает более 500 типоразмеров подшипников массой от 2 г до 8 кг и с наружным диаметром от 11 до 220 мм.